**尊敬的SFE经销商:**

您好！为了使我司对讲机产品的通讯效果达到最佳，公司最近整理出各类型天线产品的中心频点及最佳工作频段，并制成表格供各位经销商参考。（建议经销商在给对讲机写频时频点与下列天线的最佳工作频段相符。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***频率段*** | ***标识*** | ***天线类型*** | ***中心频点*** | ***最佳工作频段*** | ***备注*** |
| 400M—470MHZ | 无标识 | 长天线 | 435MHZ | 430M—440M | UHF机型通用 |
| 400M—470MHZ | SFE | 长天线 | 444MHZ | 438M—448M | UHF机型通用 |
| 400M—470MHZ | 无标识 | 合铸长天线 | 420MHZ | 415 M—425M | S880/S750专用 |
| 400M—470MHZ | 无标识 | 3107G长天线 | 440 MHZ | 435M—445M | S800/S807专用 |
| 400M—470MHZ | 无标识 | 拉杆天线 | 440MHZ | 435 M—445M | UHF机型通用 |
| 400M—470MHZ | 彩色顶部 | 短天线 | 435MHZ | 430M—440M | S333/S555/S618专用 |
| 400M—470MHZ | 无标识 | 短天线 | 440MHZ | 435M—445M | UHF机型通用 |
| 400M—470MHZ | SFE | 短天线 | 440MHZ | 435M—445M | UHF机型通用 |
| 350M—390MHZ | 无标识 | 长天线 | 370MHZ | 350M—390M | 350MHZ机型通用 |
| 350M—390MHZ | SFE | 长天线 | 380 MHZ | 370M—390M | 350MHZ机型通用 |
| 350M—390MHZ | 无标识 | 短天线 | 385MHZ | 380M—390M | 350MHZ机型通用 |
| 350M—390MHZ | SFE | 短天线 | 385MHZ | 380M—390M | 350MHZ机型通用 |
| 136M—174MHZ | 无标识 | 长天线 | 155MHZ | 150M—160M | VHF机型通用 |
| 136M—174MHZ | SFE | 长天线 | 148 MHZ | 140M—155M | VHF机型通用 |
| 136M—174MHZ | 无标识 | 拉杆天线 | 160MHZ | 155M—165M | VHF机型通用 |
| 136M—174MHZ | 无标识 | 短天线 | 150MHZ | 145M—155M | VHF机型通用 |
| 136M—174MHZ | SFE | 短天线 | 155 MHZ | 150M—160M | VHF机型通用 |